**[Винтовая лестница C20](http://www.marcellosstairs.com/ru/?p=16" \o "Permanent Link to Винтовая лестница C20)**

[](http://www.marcellosstairs.com/ru/wp-content/gallery/c20/c20-kit-spiral-staircase-stairs-2_1.jpg)

[](http://www.marcellosstairs.com/ru/wp-content/gallery/c20/c20-kit-spiral-staircase-stairs-3_1.jpg)

[](http://www.marcellosstairs.com/ru/wp-content/gallery/c20/c20.jpg)

**Преимущества:**

* Экономичная
* Ступени и верхняя площадка из твердой древесины
* Высококачественная отделка

**Ключевые элементы:**

* Регулируемый подъем (высота), от 21 до 23см
* Возможность вращения лестницы по часовой стрелке или против
* Всеобщая посадка
* Возможность выбора цвета металла
* Возможность выбора диаметра

Модель винтовой лестницы С20 состоит из 11 ступеней. Ступени и верхняя площадка изготовлены из массива бука лиственных пород, покрытых двумя слоями лака.  Балясина и центральная опора сделаны из стали и окрашены порошковой краской. Они могут быть  цветные, серые или черные. Поручень изготовлен из массива древесины, но также доступно исполнение из пластика (в цвет центральной поры и балясины).

Винтовая лестница С20 поставляется в разобранном виде. Собрать ее может практически любой, руководствуясь инструкцией. Вы можете увеличить высоту стандартной комплектации, устанавливая дополнительные ступени. Мы рады предложить Вам целый ряд других полезных аксессуаров.

**Установка**  
Внутренняя

**Уход**  
Изредка чистка с помощью влажной ткани и неабразивных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры упаковки** | **Объем** | **Вес** |
| C20 12001125x930x470 мм | 0.49м ³ | 152 кг |
| C20 1400 1125x930x470 мм | 0.49м ³ | 180 кг |
| C20 1600 1125x930x470 мм | 0.49м ³ | 199 кг |

**Макет**  
Макет винтовой лестницы С20 зависит от количества ступеней, общего диаметра и площади пола. Детальные чертежи предоставляются по запросу.

**Размеры в собранном виде**  
Мы предлагаем три диаметра: 1200, 1400 или 1600 мм. В стандартную комплектацию входит 11 ступеней и верхняя платформа. Таким образом, высота лестницы достигает  2760 мм. При установке дополнительных ступеней максимальная высота может достичь  3680 мм (см. ниже таблицу).

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **От пола** |
| Стандартный комплект | 2320 – 2760 мм |
| Стандартный комплект + 1 ступенька | 2730 – 2990 мм |
| Стандартный комплект + 2 ступеньки | 2940 – 3220 мм |
| Стандартный комплект + 3 ступеньки | 3150 – 3450 мм |
| Стандартный комплект + 4 ступеньки | 3360 – 3680 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры и компоновки** | **Не Доступно** |
| Срок поставки | 5 рабочих дней |
| Стиль балюстрады | Стандарт |
| Материал перил | Пластиковые (гибкие) |
| Ступени | **Древесина:**Из массива бука, блок ламинированный**Толщина:** 40 мм  **Градуированные для равномерности цвета:** Нет  **Отделка:** Два слоя лака  **Цвета:** Свет |
| Центральная опора | **Цвета:**Черный или серый цвет**Отделка:** С порошковым покрытием  **Материал:** Сталь  **Диаметр:**  **Протектор прокладки:** Пластичный |
| Поручень | **Материал:**Пластичный**Гибкие и жесткие:** Гибкий  **Размер и профиль:** 40 мм диаметр кругового  **Отделка:** Текстурированные поверхности  **Цвет:** Соответствие цвета с порошковым покрытием |
| Стойки перил | **Материал:**Мягкий стальных труб**Диаметр:** 20 мм  **Отделка:** С порошковым покрытием  **Цвета:** Черный или серый цвет |
| Поручни для перил разъемы | **Материал:Отделка:** Не Доступно  **Цвета:** Черный или серый цвет |
| Перила на поручень разъемы | **Материал:Отделка:** Не Доступно  **Цвета:** Черный или серый цвет |
| Прилагаемые инструкции | Да |
| Другие аксессуары |  |